Приложение 2 к документации об аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Характеристики рекламной конструкции -
ОБЪЕКТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ НАЗЕМНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Лоты № 1-39
 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ:  
Лот представляет собой остановочный павильон, на конструктивных элементах которого монтируется 2 рекламные конструкции – боковая и фронтальная рекламные панели. Данный тип конструкции является цельной  конструкцией,  состоящей  из  остановочного  павильона  и  рекламных конструкций,  установленных  в  нём. Рекламораспространитель (победитель аукциона) самостоятельно устанавливает остановочный павильон вместе с рекламными конструкциями, встроенными в него, как единый конструктив
РАЗМЕРЫ:  
• высота павильона - 2,9 м;
• длина павильона – 6,3 м;
• глубина – 1,5м;
•размер информационного поля рекламной панели - 1,2 м х 1,8 м;  
•внешние габариты рекламной панели  -  1,4 м х 2,0 м;
•размер информационного поля для некоммерческой информации (карта с нанесением схемы движения общественного транспорта) – 0,85 м х 1,1м
 МАТЕРИАЛЫ  ПАВИЛЬОНА:  
• боковая и задняя стенки выполнена из безопасного закаленного стекла с защитной пленкой;  
• каркас - металлическая профильная труба, цвет RAL 7021;
• фриз – алюминиевые композитные панели, цвет RAL 7021;
• кровля – профнастил;
• подшивка кровли – потолочные светодиодные влагозащищенные светильники, выполненные из белого оргстекла с внутренней подсветкой;
• скамья – деревянная, покрытая лакокрасочным материалом;
Поверхности каркаса, козырька, крепежная фурнитура и обрамления покрываются лакокрасочными материалами. Павильон не должен иметь видимых элементов соединений различных частей конструкции.
ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:  
Заглублён  до  уровня  почвы  с  возобновлением  твёрдого  покрытия,  травяного  
покрова  и  выполнением  в  полном  объёме  других  работ  по  благоустройству  
территории,  где  размещается  остановочный павильон.  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
 Рекламные конструкции, монтируемые на боковой и фронтальной поверхности павильона выполнены с применением технологий автоматической смены изображения  - скроллер. Рекламные панели должны быть с внутренним подсветом, оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Остановочный павильон может дополнительно оборудован камерой видеонаблюдения, точкой доступа Wi-Fi, системой зарядки мобильных устройств (USB-разъем).
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 наземного пассажирского транспорта
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